<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wave_config>
   <wave_state>
   </wave_state>
   <db_ref_list>
      <db_ref path="C:/Users/AK/Documents/source_VHDL/com-5402_004hwork/tb5402udprx_isim_beh.wdb" id="1" type="auto">
         <top_modules>
            <top_module name="com5402pkg" />
            <top_module name="numeric_std" />
            <top_module name="std_logic_1164" />
            <top_module name="std_logic_arith" />
            <top_module name="std_logic_unsigned" />
            <top_module name="tb5402udprx" />
            <top_module name="textio" />
            <top_module name="vcomponents" />
            <top_module name="vital_primitives" />
            <top_module name="vital_timing" />
            <top_module name="vpkg" />
         </top_modules>
      </db_ref>
   </db_ref_list>
   <WVObjectSize size="13" />
   <wvobject fp_name="/tb5402udprx/mac_rx_data" type="array" db_ref_id="1">
      <obj_property name="ElementShortName">mac_rx_data[7:0]</obj_property>
      <obj_property name="ObjectShortName">mac_rx_data[7:0]</obj_property>
   </wvobject>
   <wvobject fp_name="/tb5402udprx/mac_rx_data_valid" type="logic" db_ref_id="1">
      <obj_property name="ElementShortName">mac_rx_data_valid</obj_property>
      <obj_property name="ObjectShortName">mac_rx_data_valid</obj_property>
   </wvobject>
   <wvobject fp_name="/tb5402udprx/mac_rx_sof" type="logic" db_ref_id="1">
      <obj_property name="ElementShortName">mac_rx_sof</obj_property>
      <obj_property name="ObjectShortName">mac_rx_sof</obj_property>
   </wvobject>
   <wvobject fp_name="/tb5402udprx/mac_rx_eof" type="logic" db_ref_id="1">
      <obj_property name="ElementShortName">mac_rx_eof</obj_property>
      <obj_property name="ObjectShortName">mac_rx_eof</obj_property>
   </wvobject>
   <wvobject fp_name="/tb5402udprx/udp_rx_data" type="array" db_ref_id="1">
      <obj_property name="ElementShortName">udp_rx_data[7:0]</obj_property>
      <obj_property name="ObjectShortName">udp_rx_data[7:0]</obj_property>
   </wvobject>
   <wvobject fp_name="/tb5402udprx/udp_rx_data_valid" type="logic" db_ref_id="1">
      <obj_property name="ElementShortName">udp_rx_data_valid</obj_property>
      <obj_property name="ObjectShortName">udp_rx_data_valid</obj_property>
   </wvobject>
   <wvobject fp_name="/tb5402udprx/udp_rx_eof" type="logic" db_ref_id="1">
      <obj_property name="ElementShortName">udp_rx_eof</obj_property>
      <obj_property name="ObjectShortName">udp_rx_eof</obj_property>
   </wvobject>
   <wvobject fp_name="/tb5402udprx/ber2_mf_detect" type="logic" db_ref_id="1">
      <obj_property name="ElementShortName">ber2_mf_detect</obj_property>
      <obj_property name="ObjectShortName">ber2_mf_detect</obj_property>
   </wvobject>
   <wvobject fp_name="/tb5402udprx/ber2_mf_detect_confirmed" type="logic" db_ref_id="1">
      <obj_property name="ElementShortName">ber2_mf_detect_confirmed</obj_property>
      <obj_property name="ObjectShortName">ber2_mf_detect_confirmed</obj_property>
   </wvobject>
   <wvobject fp_name="/tb5402udprx/ber2_sync_lock" type="logic" db_ref_id="1">
      <obj_property name="ElementShortName">ber2_sync_lock</obj_property>
      <obj_property name="ObjectShortName">ber2_sync_lock</obj_property>
   </wvobject>
   <wvobject fp_name="/tb5402udprx/ber2_byte_error" type="logic" db_ref_id="1">
      <obj_property name="ElementShortName">ber2_byte_error</obj_property>
      <obj_property name="ObjectShortName">ber2_byte_error</obj_property>
   </wvobject>
   <wvobject fp_name="/tb5402udprx/BER2_001/ber" type="array" db_ref_id="1">
      <obj_property name="ElementShortName">ber[31:0]</obj_property>
      <obj_property name="ObjectShortName">ber[31:0]</obj_property>
   </wvobject>
   <wvobject fp_name="/tb5402udprx/BER2_001/ber_sample_clk" type="logic" db_ref_id="1">
      <obj_property name="ElementShortName">ber_sample_clk</obj_property>
      <obj_property name="ObjectShortName">ber_sample_clk</obj_property>
   </wvobject>
</wave_config>
